Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se hace una división en el PIC? (Tome en consideración que no existe una instrucción de división)
   1. Se puede revisar cuantas veces cabe el divisor entre el dividendo hasta que llegue a 0 y cada ves que se hace la resta se puede aumentar una variable
2. ¿Cuál es el proceso para encender los displays?
   1. Encender un display primero y luego el otro, usando una interrupción, apagando sus transistores y encendiendo el del primer display.